



**Министерство Внутренних Дел Республики Молдова**

**Генеральный Инспекторат по Чрезвычайным Ситуациям**

**Региональное Управление ЧС АТО Гагаузия**

**Профилактические мероприятия в холодный период времени**

**Холодный период времени года оказывает влияние на нашу жизнь и общественную деятельность, что предполагает необходимость обеспечения мер пожарной безопасности и устранения риска возникновения пожара. В отопительный период увеличивается опасность возникновения пожара из-за используемых отопительных систем. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности предполагают обеспечение защиты граждан и их имущества. В целях минимизации риска возникновения пожаров, которые могут произойти из-за неправильной эксплуатации печей или других отопительных приборов, настоятельно рекомендуем соблюдать следующие правила пожарной безопасности:**

* **Обязательно** - перед началом отопительного сезона печь необходимо протестировать, затопив печь для обнаружения и устранения неисправностей;
* Любая печь должна иметь собственный фундамент и не примыкать всей поверхностью одной из сторон к деревянным конструкциям;
* Печи и дымоходы необходимо тщательно проверить на наличие трещин, из которых могут выходить клубы дыма или искры, что в свою очередь могут стать причиной возгорания горючих материалов находящихся вблизи печи;
* Дымоходы должны быть отштукатурены до самого потолка, а при пересечении перекрытия и крыши из горючих материалов, должны изолироваться путем утолщения слоя до 25 см из негорючих материалов;
* Необходимо обеспечить безопасное расстояние между горючими материалами, находящимися в помещении у массива топящейся печи;
* На деревянном полу перед топкой необходимо прибить/установить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 х70 см;
* В помещении, где расположена печь, запрещается складировать горючие материалы больше положенной нормы;
* Пепел необходимо выкидывать только в специально отведенное место, только после того как угли полностью погасли;
* Запрещается эксплуатация печи без дверцы, а также топить печь дровами по длине превышающей размеры топки;
* Печи, которые топятся на жидком топливе, категорически запрещается эксплуатировать с открытой дверцей печи;
* Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;
* Запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова;
* Категорически запрещается закрывать шиберную заслонку дымохода до конца;
* Печи, которые не имеют ножек или имеют и их высота не превышает 25 см, для термозащиты напольных покрытий из горючих материалов необходимо изолировать с помощью негорючих материалов;
* Перед началом отопительного сезона, печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
* Дымоход печи должен выступать выше кровли не менее чем на 0.5-0.8 м;
* При выводе дымохода сквозь поверхности крыши, следует соблюдать расстояние не менее 10 см между фасадом наружных кладок дымохода и горючими элементами крыши;
* В дымоходах должны быть предусмотрены дверцы для очистки;
* Дымоходы, которые находятся вблизи с горючими материалами (склады кормов, пиломатериалы и .т.д.), или которые расположены на крышах с горючими элементами, необходимо обеспечить искрогасителям;
* Запрещается выводить один дымоход на несколько печей, эксплуатируемых различными видами топлива (на газу, на твердом топливе и на жидком).

**Другой распространенной причиной пожара в холодное время года является эксплуатация импровизированных электроустановок и электронагревателей.** **Необходимо также соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать возникновения пожара:**

* Не перегружайте электрические цепи, подключая больше потребителей, чем предусмотрено для этой установки;
* Не используйте предохранители большей мощности, чем необходимо, в распределительных щитах;
* Не используйте неисправные электроустановки;
* Не используйте импровизированные электроустановки;
* Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту используемых электроустановок осуществляется только уполномоченными, аттестованными лицами;
* Запрещается использовать временные соединения, вводя электрические провода без штепселя, непосредственно в розетку;
* В случае частичного разрушения установки не оставляйте концы электрических проводов неизолированными;

**Другими источниками возникновения пожара являются нарушения в установке и эксплуатации тепловых электростанций на жидком или газообразном топливе.**  **Соблюдайте следующие меры пожарной безопасности:**

* Установки должны монтироваться только специалистами;
* Дымоходы должны быть изготовлены из негорючих, огнеупорных материалов;
* Запрещается хранить большое количество жидкого топлива в котельной (за исключением необходимого количества на текущий день), а также оборудование или материалы, не связанные с его эксплуатацией.

**Ввод в эксплуатацию топливных форсунок или топливных горелок на газообразном** **топливе должны выполняться при строгом соблюдении правил розжига. Соблюдайте следующие меры пожарной безопасности:**

* Проверьте оборудования для того, чтобы обнаружить утечки топлива;
* Перед розжигом необходимо обеспечить приток воздуха для удаления остатков продуктов сгорания не менее чем на 10 минут;
* При розжиге всегда необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Котельные должны быть оснащены порошковыми, углекислотными или пенными огнетушителями, в зависимости от вида используемого топлива.

**Важно запомнить:**

**«Гораздо легче предотвратить пожар, чем его ликвидировать!»**

**В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации звонить**

**по единому номеру вызова экстренных служб**

**112**